德阳市第二人民医院

门急诊综合大楼项目人防检测服务报价单

供应商名称：（公章）

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **控制总价** | **报价** | **是否完全响应项目要求** |
| **门急诊综合大楼项目人防检测服务** | **74800** |  |  |

1. **本次报价作为最终报价，超过控制价为无效报价。**
2. **不符合项目要求的报价为无效报价。**
3. **有效报价最低者为第一中标人。**
4. **报价单为多页的，需每页加盖公章。**

供应商代表签字： 日期：

项目简介：

1.项目地址：四川省德阳市岷江西路一段340号。

2.工程建设内容： 本项目规划建筑净用地面积34329㎡、约51.49亩，拟建建筑面积约66000㎡，地上建筑面积40827㎡，地下建筑面积25173㎡。本项目地下室人防面积约为6215.62㎡（平时使用功能为车库、民用设备房及放疗中心，战时使用功能为二等人员掩蔽所。防常规武器6级、防核武器6级）。

本次项目采购人（项目业主）为德阳市第二人民医院，代建单位为德阳市杰阳建设项目管理有限公司。

**项目要求：**

1. 服务内容及要求：

对德阳市第二人民医院门急诊综合大楼项目进行人防工程检测以及相关服务并出具报告。检测内容和检测频率应满足相关技术标准和规范、设计文件、质量监督主管部门及工程质量验收和竣工归档资料要求。

二、技术要求

（一）试验检测技术规范标准（若有新的规范标准，以最新规范标准为准），包含但不仅限于以下标准：

1.《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015

2.《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002

3.《人民防空工程防护设备试验测试与质量检验标准》RFJ04-2009

4.本项目图纸及其他的相关标准、规范、规程、设计等要求。

（二）其他要求：

1.房屋建筑工程应根据《建设工程质量检测管理办法》（141号）要求的专项检测和见证取样检测内容进行。

2.当业主及代建单位代表、监理人员对施工质量或材料产生疑问或需要加大抽检频次并提出要求时，检测机构应随时进行抽样试验，必要时还应增加抽样频率，由此增加的费用由中标人承担。

（三）关键检测项目的实施细则

为了提高检测水平，更好的为本工程质量把关，试验室按照合同文件和委托人建设管理制度的要求，结合本项目的具体检测参数，制定关键试验检测项目的实施细则。

（四）检测仪器设备

按照检测参数和试验检测方法的要求，需配备以满足试验检测工作需要的仪器设备，所需仪器均在检测有效期内。

（五）检测方案

按照业主及代建方要求及时提供完整的检测方案及不同分项检测方案，检测方案必须符合相关规范标准。

三、其它商务要求

1.合同签订时间：自中标公告发出之日起30日历天内签订；

2.服务期限：合同签订之日起至合同约定工作完成为止。

3.服务地点：采购人指定地点。

4.付款方式：合同签订后30个工作日内预付30%的预付款；工程主体验收合格后支付至合同价的70%（以提供检测报告为准）；工程竣工验收合格后支付至合同价的90%，工程完工验收并提交全部完整检测报告后支付合同剩余价款。

5.验收时间：完成合同约定工作事项后，由采购人指定时间组织验收。

6.验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件要求组织验收。

供应商代表签字（盖章）： 日期：